#!/bin/bash
# Logitec C920
# 1280x800:30

# RTSP
cvlc 'v4l2:///dev/video0:chroma=H264:width=1280:height=720:fps=15' --sout '#rtp{sdp=rtsp://:8554/video}' -v --live-caching 50

# MP4
#cvlc 'v4l2:///dev/video0:chroma=H264:width=1280:height=720:fps=15' --sout '#http{mux=ts,dst=:8080/main.mp4}' -v --live-caching 50

# OGG
#cvlc 'v4l2:///dev/video0:chroma=H264:width=1280:height=720:fps=15' --sout '#transcode{vcodec=theora}:http{mux=ogg,dst=:8080/main.ogg}' -v --live-caching 50

# ASF
#cvlc 'v4l2:///dev/video0:chroma=H264:width=1280:height=720:fps=15' --sout '#http{mux=asf,dst=:8080/}' -v --live-caching 50

#v4l2-ctl --device=/dev/video1 --set-fmt-video=width=1280,height=720,pixelformat=1

#ffmpeg -r 15 -use_wallclock_as_timestamps 1 -copytb 0 -f v4l2 -vcodec h264 -i /dev/video1 -vcodec copy -f rtsp rtsp://:8554/video
